-45 -50 -55 -60 -65

800 600 400 200 0

Plot file version 1 created 27-FEB-2001 11:56:09 W30H.CHOP.1 Freq = 1.6658 GHz, Bw = 0.062 MHz Calibrated with CL # 5 but no bandpass applied

(LSR) Lower frame: Real Jy Total-power spectrum IF range: 2 - 4 Antenna: * Stokes: I

BR

-45 -50 -55 -60 -65

800

400

0

FD

-45 -50 -55 -60 -65

600 400 200 0

HN

-45 -50 -55 -60 -65

800

400

0

KP

-45 -50 -55 -60 -65

0.8 0.4 0.0

LA

-45 -50 -55 -60 -65

600 400 200 0

MK

Km/s

-45 -50 -55 -60 -65

800

400

0

NL

Km/s

-45 -50 -55 -60 -65

0.8

0.4

0.0

OV

Km/s

-45 -50 -55 -60 -65

0.8

0.4

0.0

SC