(RR) 1

3.0

2.0

1.0

0.0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

200

-200

Plot file version 101 created 08-NOV-2015 18:57:08 3C273B 273.M87.WOKVN.1 Freq = 86.1320 GHz, Bw = 16.000 MH Calibrated with CL # 24 but no bandpass applied

Lower frame: Milli Ampl Jy Top frame: Phas deg Vector averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 02/01:20:00 to 02/01:23:59

PV - PB 3 - 4

(LL) 1

2.0

1.0

0.0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

200

-200 PV - PB 3 - 4

(RR) 1

0.20

0.10

0.00

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

200

-200 PV - NL 3 - 5

(LL) 1

0.30

0.20

0.10

0.00

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

200

-200 PV - NL 3 - 5

(RR) 1

0.2

0.0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

200

-200 PV - FD 3 - 6

(LL) 1

0.30

0.20

0.10

0.00

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

200

-200 PV - FD 3 - 6

(RR) 1 040

0.20

0.10

0.00 2 040 3 040 4 040 5 040 6 040 7 040 8 Channels 040 9 040 10 040 11 040 12 040 13 040 14 040 15 040 16 040

200

-200 PV - OV 3 - 7

(LL) 1 040

0.20

0.10

0.00 2 040 3 040 4 040 5 040 6 040 7 040 8 Channels 040 9 040 10 040 11 040 12 040 13 040 14 040 15 040 16 040

200

-200 PV - OV 3 - 7

(RR) 1 040

0.20

0.10

0.00 2 040 3 040 4 040 5 040 6 040 7 040 8 Channels 040 9 040 10 040 11 040 12 040 13 040 14 040 15 040 16 040

200

-200 PV - PT 3 - 8

(LL) 1

400

200

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

200

-200

Plot file version 102 created 08-NOV-2015 18:57:09 3C273B 273.M87.WOKVN.1 Freq = 86.1320 GHz, Bw = 16.000 MH Calibrated with CL # 24 but no bandpass applied

Lower frame: Micro Ampl Jy Top frame: Phas deg Vector averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 02/01:20:00 to 02/01:23:59

PV - PT 3 - 8

(RR) 1

200

100

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

200

-200 PV - BR 3 - 9

(LL) 1

200

100

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

200

-200 PV - BR 3 - 9

(RR) 1

200

100

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

200

-200 PV - KP 3 - 10

(LL) 1

200

100

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

200

-200 PV - KP 3 - 10

(RR) 1

200

100

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

200

-200 PV - LA 3 - 12

(LL) 1 040

200

100

0 2 040 3 040 4 040 5 040 6 040 7 040 8 Channels 040 9 040 10 040 11 040 12 040 13 040 14 040 15 040 16 040

200

-200 PV - LA 3 - 12

(RR) 1 040

400

200

0 2 040 3 040 4 040 5 040 6 040 7 040 8 Channels 040 9 040 10 040 11 040 12 040 13 040 14 040 15 040 16 040

200

-200 PV - GB 3 - 13

(LL) 1 040

400

200

0 2 040 3 040 4 040 5 040 6 040 7 040 8 Channels 040 9 040 10 040 11 040 12 040 13 040 14 040 15 040 16 040

200

-200 PV - GB 3 - 13

(RR) 1

400

200

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

200

-200

Plot file version 103 created 08-NOV-2015 18:57:11 3C273B 273.M87.WOKVN.1 Freq = 86.1320 GHz, Bw = 16.000 MH Calibrated with CL # 24 but no bandpass applied

Lower frame: Micro Ampl Jy Top frame: Phas deg Vector averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 02/01:20:00 to 02/01:23:59

PB - GB 4 - 13

(LL) 1

400

200

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

200

-200 PB - GB 4 - 13

(RR) 1

200

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

200

-200 NL - GB 5 - 13

(LL) 1

400

200

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

200

-200 NL - GB 5 - 13

(RR) 1

400

200

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

200

-200 FD - GB 6 - 13

(LL) 1

400

200

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

200

-200 FD - GB 6 - 13

(RR) 1 040

200

100

0 2 040 3 040 4 040 5 040 6 040 7 040 8 Channels 040 9 040 10 040 11 040 12 040 13 040 14 040 15 040 16 040

200

-200 OV - GB 7 - 13

(LL) 1 040

200

100

0 2 040 3 040 4 040 5 040 6 040 7 040 8 Channels 040 9 040 10 040 11 040 12 040 13 040 14 040 15 040 16 040

200

-200 OV - GB 7 - 13

(RR) 1 040

300

200

100

0 2 040 3 040 4 040 5 040 6 040 7 040 8 Channels 040 9 040 10 040 11 040 12 040 13 040 14 040 15 040 16 040

200

-200 PT - GB 8 - 13

(LL) 1

400

200

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

200

-200

Plot file version 104 created 08-NOV-2015 18:57:12 3C273B 273.M87.WOKVN.1 Freq = 86.1320 GHz, Bw = 16.000 MH Calibrated with CL # 24 but no bandpass applied

Lower frame: Micro Ampl Jy Top frame: Phas deg Vector averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 02/01:20:00 to 02/01:23:59

PT - GB 8 - 13

(RR) 1

200

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

200

-200 BR - GB 9 - 13

(LL) 1

400

200

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

200

-200

BR - GB 9 - 13

(RR) 1

300

200

100

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

200

-200

KP - GB 10 - 13

(LL) 1

200

100

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

200

-200 KP - GB 10 - 13

(RR) 1

200

100

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

200

-200

LA - GB 12 - 13

(LL) 1 040

300

200

100

0 2 040 3 040 4 040 5 040 6 040 7 040 8 Channels 040 9 040 10 040 11 040 12 040 13 040 14 040 15 040 16 040

200

-200

LA - GB 12 - 13