(RR) 1

800 400 0 2 3 4 5 6 7 8

200 -200

Plot file version 5 created 16-DEC-2015 14:08:07 3C273B 273.M87.IF1.8.2 Freq = 86.1320 GHz, Bw = 16.000 MH Calibrated with CL # 9 and BP # 1 (BP mode 1)

Lower frame: Micro Ampl Jy Top frame: Phas deg Vector averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 01/19:40:01 to 01/19:44:00

EB - ON 1 - 2

(LL) 1

800

400

0 2 3 4 5 6 7 8

200 -200

EB - ON 1 - 2

(RR) 1

3000

2000

2 3 4 5 6 7 8

200 -200

EB - PV 1 - 3

(LL) 1

3000

2000 2 3 4 5 6 7 8

200 -200

EB - PV 1 - 3

(RR) 1

2800

2400

2000 2 3 4 5 6 7 8

200 -200

EB - PB 1 - 4

(LL) 1

2600 2200 1800

2 3 4 5 6 7 8

200 -200

EB - PB 1 - 4

(RR) 1 86125

1400

1000 2

86140 3 86160 4 FREQ MHz

86175 5 86190 6 86205 7 86220 8 86240

200 -200

ON - PV 2 - 3

(LL) 1 86125

1400

1000 600 2 86140 3 86160 4 FREQ MHz

86175 5 86190 6 86205 7 86220 8 86240

200 -200

ON - PV 2 - 3

(RR) 1 86125

1100 900 700 500 2 86140 3 86160 4 FREQ MHz

86175 5 86190 6 86205 7 86220 8 86240

200 -200

ON - PB 2 - 4

(LL) 1

800 600 400 2 3 4 5 6 7 8

200 -200

Plot file version 6 created 16-DEC-2015 14:08:09 3C273B 273.M87.IF1.8.2 Freq = 86.1320 GHz, Bw = 16.000 MH Calibrated with CL # 9 and BP # 1 (BP mode 1)

Lower frame: Micro Ampl Jy Top frame: Phas deg Vector averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 01/19:40:01 to 01/19:44:00

ON - PB 2 - 4

(RR) 1 5000

4000

2 3 4 5 6 7 8

200 -200 PV - PB 3 - 4

(LL) 1

4500

3500 2 3 4 5 6 7 8

200 -200

PV - PB 3 - 4