IF 1(R) 1.0

0.0

100 0

Plot file version 1 created 03-DEC-2019 19:22:01 BS281B6 2.UVDATA.1 Freq = 42.9920 GHz, Bw = 32.000 MH Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: *

BR 1

IF 2(R) 1.0 0.0

20 -20 BR 1

IF 3(R) 1.0

0.0

15050 -50 BR 1

IF 4(R) 1.0

0.0

20 -20 BR 1

IF 5(R) 1.0

0.0

0 -40 BR 1

IF 6(R) 1.0

0.0

50 -50 BR 1

IF 7(R)

Channels

0 50 100

1.0

0.0

20 -20 BR 1

IF 8(R)

Channels

0 50 100

1.0

0.0

50 -50 BR 1

IF 1(L)

Channels

0 50 100

1.0 0.0

0 -100 BR 1

IF 2(L) 1.0 0.0

50 -50

Plot file version 2 created 03-DEC-2019 19:22:01 BS281B6 2.UVDATA.1 Freq = 43.0240 GHz, Bw = 32.000 MH Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: *

BR 1

IF 3(L)

1.4 1.0 0.6

20 -20 BR 1

IF 4(L) 1.0

0.0

6020 -20 BR 1

IF 5(L) 1.0

0.0

0 -100 BR 1

IF 6(L) 1.0

0.0

0 -40 BR 1

IF 7(L) 1.0 0.0

20 -20 BR 1

IF 8(L)

Channels

0 50 100

1.0 0.0

20 -20 BR 1

IF 1(R)

Channels

0 50 100

1.0 0.0

20-20 -60 FD 2

IF 2(R)

Channels

0 50 100

1.0

0.0

20 -20 FD 2

IF 3(R) 1.0

0.0

3010 -10

Plot file version 3 created 03-DEC-2019 19:22:01 BS281B6 2.UVDATA.1 Freq = 43.0560 GHz, Bw = 32.000 MH Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: *

FD 2

IF 4(R) 1.0

0.0

0 -40 FD 2

IF 5(R) 1.0 0.0

60 20 -20 FD 2

IF 6(R)

1.4 1.0 0.6

50 -50 FD 2

IF 7(R) 1.0

0.0

100 0 FD 2

IF 8(R) 1.0 0.0

50 -50 FD 2

IF 1(L)

Channels

0 50 100

2.0 1.0 0.0

150 50 -50 FD 2

IF 2(L)

Channels

0 50 100

1.0

0.0

20 -20 FD 2

IF 3(L)

Channels

0 50 100

1.0 0.6

20 -20 FD 2

IF 4(L) 1.0 0.0

20 -20

Plot file version 4 created 03-DEC-2019 19:22:01 BS281B6 2.UVDATA.1 Freq = 43.0880 GHz, Bw = 32.000 MH Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: *

FD 2

IF 5(L) 1.0

0.0

40 0 -40 FD 2

IF 6(L) 1.0

0.0

20 -20 FD 2

IF 7(L) 1.0

0.0

60 20-20

FD 2

IF 8(L)

2.0 1.0 0.0

40 0 -40 FD 2

IF 1(R) 1.0

0.0

100 0 KP 4

IF 2(R)

Channels

0 50 100

1.0

0.0

50 -50 KP 4

IF 3(R)

Channels

0 50 100

1.2 0.8 0.4 0.0

0 -40 KP 4

IF 4(R)

Channels

0 50 100

1.0

0.0

20 -20 KP 4

IF 5(R) 1.0 0.0

100 -100

Plot file version 5 created 03-DEC-2019 19:22:01 BS281B6 2.UVDATA.1 Freq = 43.1200 GHz, Bw = 32.000 MH Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: *

KP 4

IF 6(R)

1.2 0.8 0.4 0.0

100 0 KP 4

IF 7(R)

1.4 1.0 0.6

20 -20 KP 4

IF 8(R)

2.0 1.0 0.0

100 -100

KP 4

IF 1(L) 1.0

0.0

100 -100

KP 4

IF 2(L) 1.0

0.0

0-50

KP 4

IF 3(L)

Channels

0 50 100

1.0

0.0

0 -20 KP 4

IF 4(L)

Channels

0 50 100

1.0

0.0

20 -20 KP 4

IF 5(L)

Channels

0 50 100

1.0 0.0

100 -100

KP 4

IF 6(L) 1.0

0.0

20 -20

Plot file version 6 created 03-DEC-2019 19:22:01 BS281B6 2.UVDATA.1 Freq = 43.1520 GHz, Bw = 32.000 MH Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: *

KP 4

IF 7(L) 1.0 0.0

30 10 -10 KP 4

IF 8(L) 1.0 0.0

150 50 -50 KP 4

IF 1(R)

1.2 0.8 0.4 0.0

1 -1 LA 5

IF 2(R) 1.2 0.8 0.4

1 -1 LA 5

IF 3(R)

1.2 0.8 0.4 0.0

1 -1 LA 5

IF 4(R)

Channels

0 50 100

1.0

0.0

1 -1 LA 5

IF 5(R)

Channels

0 50 100

1.0

0.0

1 -1 LA 5

IF 6(R)

Channels

0 50 100

1.2 0.8 0.4 0.0

1 -1 LA 5

IF 7(R)

1.2 0.8 0.4 0.0

1 -1

Plot file version 7 created 03-DEC-2019 19:22:01 BS281B6 2.UVDATA.1 Freq = 43.1840 GHz, Bw = 32.000 MH Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: *

LA 5

IF 8(R) 1.0 0.0

1 -1 LA 5

IF 1(L) 1.0

0.0

1 -1 LA 5

IF 2(L) 1.0

0.0

1 -1 LA 5

IF 3(L)

1.2 0.8 0.4 0.0

1 -1 LA 5

IF 4(L)

1.2 0.8 0.4 0.0

1 -1 LA 5

IF 5(L)

Channels

0 50 100

1.0

0.0

1 -1 LA 5

IF 6(L)

Channels

0 50 100

1.2 0.8 0.4 0.0

1 -1 LA 5

IF 7(L)

Channels

0 50 100

1.0

0.0

1 -1 LA 5

IF 8(L) 1.0 0.0

1 -1

Plot file version 8 created 03-DEC-2019 19:22:01 BS281B6 2.UVDATA.1 Freq = 43.2160 GHz, Bw = 32.000 MH Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: *

LA 5

IF 1(R)

2.0 1.0 0.0

100 -100

MK 6

IF 2(R)

2.0 1.0 0.0

100 -100

MK 6

IF 3(R) 2.0 1.0 0.0

0 -200

MK 6

IF 4(R)

2.0 1.0 0.0

100 -100

MK 6

IF 5(R)

2.0 1.0 0.0

100 -100

MK 6

IF 6(R)

Channels

0 50 100

2.0 1.0 0.0

100 -100

MK 6

IF 7(R)

Channels

0 50 100

1.0 0.0

100 -100

MK 6

IF 8(R)

Channels

0 50 100

2.0 1.0 0.0

100 -100

MK 6

IF 1(L)

2.0 1.0 0.0

100 -100

Plot file version 9 created 03-DEC-2019 19:22:01 BS281B6 2.UVDATA.1 Freq = 42.9920 GHz, Bw = 32.000 MH Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: *

MK 6

IF 2(L)

2.0 1.0 0.0

100 -100

MK 6

IF 3(L) 1.0 0.0

100 -100

MK 6

IF 4(L)

2.0 1.0 0.0

100 -100

MK 6

IF 5(L)

2.0 1.0 0.0

100 -100

MK 6

IF 6(L) 1.0 0.0

100 -100

MK 6

IF 7(L)

Channels

0 50 100

2.0 1.0 0.0

100 -100

MK 6

IF 8(L)

Channels

0 50 100

2.0 1.0 0.0

100 -100

MK 6

IF 1(R)

Channels

0 50 100

2.0 1.0 0.0

100 -100

NL 7

IF 2(R) 1.0 0.0

100 -100

Plot file version 10 created 03-DEC-2019 19:22:01 BS281B6 2.UVDATA.1 Freq = 43.0240 GHz, Bw = 32.000 MH Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: *

NL 7

IF 3(R) 2.0 1.0 0.0

100 -100

NL 7

IF 4(R)

2.0 1.0 0.0

100 -100

NL 7

IF 5(R)

2.0 1.0 0.0

200 0 NL 7

IF 6(R)

2.0 1.0 0.0

100 -100

NL 7

IF 7(R) 2.0 1.0 0.0

200 0 NL 7

IF 8(R)

Channels

0 50 100

2.0 1.0 0.0

100 -100

NL 7

IF 1(L)

Channels

0 50 100

2.0 1.0 0.0

0 -200

NL 7

IF 2(L)

Channels

0 50 100

2.0 1.0 0.0

100 -100

NL 7

IF 3(L) 2.0 1.0 0.0

100 -100

Plot file version 11 created 03-DEC-2019 19:22:01 BS281B6 2.UVDATA.1 Freq = 43.0560 GHz, Bw = 32.000 MH Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: *

NL 7

IF 4(L)

2.0 1.0 0.0

100 -100

NL 7

IF 5(L) 2.0 1.0 0.0

200 0 NL 7

IF 6(L)

2.0 1.0 0.0

100 -100

NL 7

IF 7(L) 2.0 1.0 0.0

100 -100

NL 7

IF 8(L) 2.0 1.0 0.0

100 -100

NL 7

IF 1(R)

Channels

0 50 100

1.0 0.0

40 -40 OV 8

IF 2(R)

Channels

0 50 100

1.0 0.0

50 -50 -150

OV 8

IF 3(R)

Channels

0 50 100

1.0 0.0

40 -40 OV 8

IF 4(R) 1.0 0.0

50 -50

Plot file version 12 created 03-DEC-2019 19:22:01 BS281B6 2.UVDATA.1 Freq = 43.0880 GHz, Bw = 32.000 MH Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: *

OV 8

IF 5(R) 1.0 0.0

100 -100

OV 8

IF 6(R) 1.0

0.0

0 -100

OV 8

IF 7(R) 1.0 0.0

50 -50 OV 8

IF 8(R) 1.0 0.0

0 -100

OV 8

IF 1(L) 1.0 0.0

0 -100

OV 8

IF 2(L)

Channels

0 50 100

1.0 0.0

100 -100

OV 8

IF 3(L)

Channels

0 50 100

1.8 1.4 1.0 0.6

50 -50 OV 8

IF 4(L)

Channels

0 50 100

1.0 0.0

50 -50 OV 8