IF 1(R)

Channels

0 10 20 30 40 50 60

1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 IF 2(R) 0 10 20 30 40 50 60

200 100 0 -100 -200

Plot file version 1 created 25-MAR-2023 14:42:46 A1IBC101.SPLAT.1 Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: *

BR 1

IF 1(L)

Channels

0 10 20 30 40 50 60

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 IF 2(L) 0 10 20 30 40 50 60

200 100 0 -100 -200

Plot file version 2 created 25-MAR-2023 14:42:46 A1IBC101.SPLAT.1 Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: *

BR 1

IF 1(R)

Channels

0 10 20 30 40 50 60

1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 IF 2(R) 0 10 20 30 40 50 60

200 100 0 -100 -200

Plot file version 3 created 25-MAR-2023 14:42:46 A1IBC101.SPLAT.1 Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: *

HN 3

IF 1(L)

Channels

0 10 20 30 40 50 60

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 IF 2(L) 0 10 20 30 40 50 60

200 100 0 -100 -200

Plot file version 4 created 25-MAR-2023 14:42:46 A1IBC101.SPLAT.1 Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: *

HN 3

IF 1(R)

Channels

0 10 20 30 40 50 60

1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 IF 2(R) 0 10 20 30 40 50 60

200 100 0 -100 -200

Plot file version 5 created 25-MAR-2023 14:42:46 A1IBC101.SPLAT.1 Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: *

KP 4

IF 1(L)

Channels

0 10 20 30 40 50 60

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 IF 2(L) 0 10 20 30 40 50 60

200 100 0 -100 -200

Plot file version 6 created 25-MAR-2023 14:42:46 A1IBC101.SPLAT.1 Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: *

KP 4

IF 1(R)

Channels

0 10 20 30 40 50 60

1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 IF 2(R) 0 10 20 30 40 50 60

200 100 0 -100 -200

Plot file version 7 created 25-MAR-2023 14:42:46 A1IBC101.SPLAT.1 Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: *

LA 5

IF 1(L)

Channels

0 10 20 30 40 50 60

1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 IF 2(L) 0 10 20 30 40 50 60

200 100 0 -100 -200

Plot file version 8 created 25-MAR-2023 14:42:46 A1IBC101.SPLAT.1 Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: *

LA 5

IF 1(R)

Channels

0 10 20 30 40 50 60

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 IF 2(R) 0 10 20 30 40 50 60

200 100 0 -100 -200

Plot file version 9 created 25-MAR-2023 14:42:46 A1IBC101.SPLAT.1 Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: *

MK 6

IF 1(L)

Channels

0 10 20 30 40 50 60

1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 IF 2(L) 0 10 20 30 40 50 60

200 100 0 -100 -200

Plot file version 10 created 25-MAR-2023 14:42:46 A1IBC101.SPLAT.1 Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: *

MK 6

IF 1(R)

Channels

0 10 20 30 40 50 60

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 IF 2(R) 0 10 20 30 40 50 60

200 100 0 -100 -200

Plot file version 11 created 25-MAR-2023 14:42:46 A1IBC101.SPLAT.1 Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: *

NL 7

IF 1(L)

Channels

0 10 20 30 40 50 60

1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 IF 2(L) 0 10 20 30 40 50 60

200 100 0 -100 -200

Plot file version 12 created 25-MAR-2023 14:42:46 A1IBC101.SPLAT.1 Bandpass table # 1

Lower frame: BP ampl Top frame: BP phase Bandpass table spectrum Antenna: *

NL 7