IF 1(XY) 54 56 58

20

15

10

5

0

-5 IF 2(XY) 58 60 62

IF 3(XY) 62 64 66

IF 4(XY)

FREQ MHz

66 68 70

IF 5(XY) 70 72 74

IF 6(XY) 74 76 78

IF 7(XY) 78 80 82

IF 8(XY) 82 84 86

Plot file version 1 created 02-JUN-2016 15:47:29 CAS.UVEVLA.1 No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Real Jy Auto-corr cross-power spectrum Antenna: E08 (14) Timerange: 00/16:21:41 to 00/16:26:37

E08 14