IF 6(XY)

20 16 12 8 4 0

Plot file version 5 created 02-JUN-2016 16:12:31 CAS.UVEVLA.1 No calibration applied and no bandpass applied

Lower frame: Ampl Jy Vector averaged cross-power spectrum Several baselines displayed Timerange: 00/16:27:50 to 00/16:31:37

E08 - W32 14 - 22

IF 6(XY)

FREQ MHz

74.0 74.5 75.0 75.5 76.0 76.5 77.0 77.5 78.0

20 16 12 8 4 0

E08 - E12 14 - 23